|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  GROUPE  | METHODE  |  BASEESUR  |  ACTE ET PRINCIPE |
| 2 | WI.AL-VCM.00 t.e.m. WI.AL-VCM.04 | NBN T96-102 | Le mesurage de la pollution de l'air dans les lieux de travail/le mesurage de la concentration des fibres d'amiante (méthode de la membrane filtrante et microscopie optique par contraste de phase) |
| 6 | Identification d'amiante dans les matériaux  | HSG248 annex 2  |  Isolation de fibres des matériaux à l'aide de stéréomicroscopie et décomposition des échantillons et d'abord identification d'amiante à l'aide de microscopie à polarisation. Des fibres d'amiante montrent des couleurs de dispersion dans des liquides de dispersion divers aux reglages divers du microscope |