|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GROUPE | METHODE | BASEE SUR | ACTE ET PRINCIPE |
| 2 | WI.AL-VCM.00 t.e.m. WI.AL-VCM.04 | NBN T96-102 | Le mesurage de la pollution de l'air dans les lieux de travail/le mesurage de la concentration des fibres d'amiante (méthode de la membrane filtrante et microscopie optique par contraste de phase) |
| 6 | Identification  d'amiante dans les  matériaux | HSG248 annex 2 | Isolation de fibres des matériaux à l'aide de  stéréomicroscopie et décomposition des échantillons et  d'abord identification d'amiante à l'aide de microscopie  à polarisation. Des fibres d'amiante montrent des  couleurs de dispersion dans des liquides de dispersion  divers aux reglages divers du microscope |