|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE**  | **METHODE**  | **BASEE SUR**  | **ACTE ET PRINCIPE**  |
| 6 | Vw-PMC | NEN 5896 | L'identification d'amiante dans les matériaux (microscopie à lumière polarisée et microscopie stéréo) |
| 2 | VwEST (Belgique)-FCM, déterminer laconcentration de fibres dans l'airVwESTB-échantillon de l'air pour la détermination de la concentration de fibres-R1 | NBN-T96-102 | Le mesurage de la pollution de l'air dans les lieux de travail - détermination de la concentration des fibres d'amiante - Méthode de la membrane filtrante et microscopie optique par contraste de phase |