|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE** | **METHODE** | **BASEE SUR** | **ACTE ET PRINCIPE** |
| 6 | Vw-PMC | NEN 5896 | L'identification d'amiante dans les matériaux (microscopie à lumière polarisée et microscopie stéréo) |
| 2 | VwEST (Belgique)-FCM, déterminer la concentration de fibres dans l'air  VwESTB-échantillon de l'air pour la  détermination de la concentration de fibres-R1 | NBN-T96-102 | Le mesurage de la pollution de l'air dans les lieux de travail - détermination de la concentration des fibres d'amiante  - Méthode de la membrane filtrante et microscopie optique par contraste de phase |