| **GROUPE** | **METHODE** | **BASEE SUR** | **ACTE ET PRINCIPE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2  |  BHA  | NBN T96-102   | Le mesurage de la pollution de l'air dans les lieux de travail/le mesurage de la concentration des fibres d'asbeste (méthode de la membrane filtrante et microscopie optique par contraste de phase)   |
| 2  | EM 21  | NIOSH 7402  | la détermination de la concentration de l'air en fibres d'asbeste par microscopie électronique analytique avec la méthode du transfert direct   |
| 6  | LM11  |  HSG248 | L'identification qualitative d'asbeste dans les matériaux (la dispersion de couleurs et la microscopie à polarisation)   |
| 6 | EM25 | NF X43-050 | L'identification qualitative d'amiante avec EDX |