| **GROUPE** | **METHODE** | **BASEE SUR** | **ACTE ET PRINCIPE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | BHA | NBN T96-102 | Le mesurage de la pollution de l'air dans les lieux de travail/le mesurage de la concentration des fibres d'asbeste (méthode de la membrane filtrante et microscopie optique par contraste de phase) |
| 2 | EM 21 | NIOSH 7402 | la détermination de la concentration de l'air en fibres d'asbeste par microscopie électronique analytique avec la méthode du transfert direct |
| 6 | LM11 | HSG248 | L'identification qualitative d'asbeste dans les matériaux (la dispersion de couleurs et la microscopie à polarisation) |
| 6 | EM25 | NF X43-050 | L'identification qualitative d'amiante avec EDX |